
		Instrucciones para instalar en Linux (Ubuntu) el modem usb Speedtouch 330.
		--------------------------------------------------------------------------


NOTA, este script sólo funciona con conexiones PPPoE, para instalar el módem siga los siguientes pasos:

1º Descomprimir y copiar la carpeta "speedtouch330" en HOME/usuario (carpeta personal)

2º Abrir el archivo SECRETS y modificar usuario@speedy por nuestro usuario de speedy (speedy para 512kb speedy1 para 256kb etc) y contraseña por nuestra contraseña de speedy (123456 por defecto de speedy) 

3° Abrir el archivo speedtch y modificar usuario@speedy por nuestro usuario de speedy

4° Abra una terminal y teclee lo siguiente:
	
	cd speedtouch330 (pulse enter)

	sudo sh instalar.sh (pulse enter)
	
	(Contraseña de usuario)

        opcion "1"


5º  A continuación reiniciar la máquina.

6° Abrir la consola y escribir sudo pppd call speedtch

7° Modificar este archivo poniendo para que versión de linux lo probaron, sin borrar los anteriores

8° Difundir

Creado por kenoby31 - kenoby31@hotmail.com
GPL Javi
Modificado para Argentina Federico Paz Werner - fedepazw@gmail.com  (Testeado para Ubuntu Edgy 6.10)
